现有拼接检查内的抽点只能作用于非羽化区第一个嘴 ，在实际调试过程中绝大部分场景都需要调整拼接区以外的多个喷嘴，所以现在提出下方需求：
[bookmark: _GoBack]可以指定抽点作用于几个喷嘴，建议在喷头抽点下方或者上方增加一行参数，名称建议定义为：《非羽化区相邻喷孔抽点喷嘴数》（或其他名称）填写相应喷孔数量后，原本之作用与一个喷嘴的抽点参数，会作用在与原本位置连续的喷嘴处。（均作用于非羽化区喷嘴）
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