·目前服务在使用的打印位置校准在实际使用过程中不方便，需要优化，现提出以下需求：
[bookmark: _GoBack]下方为示意图（并非原图，不完全清晰只是示意）可增加一项新的校准或替代原有打印位置校准
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要求：上述图像为单喷头宽度 所有线条都需要是 一像素线段，一共要求五个点，图内颜色打印顺序按照喷头色序显示排列即可。或其他顺序亦可
区域一：验墨条区域。要求按照当前喷头禁用状态自动输出对应颜色，走纸方向长度为2mm，喷头方向默认与喷头最大打印宽度相等，颜色与颜色间距为0.04mm
区域二：喷头相互平行状态检查区域。要求线段为一个像素点，且与喷头等宽，线段为基准色与其他颜色的两两组合，且两色完全重合。例如基准色选择K，一像素线线段为：K+C;K+M;k+Y等等组合。
区域三 ：网格线套准区域。要求同样为一像素点网格线，尺寸为10mm*10mm，网格和网格之间间隔为1mm，位置大概如示意图位置即可
区域四：套齐检查区域。连续打印多页用于确认每一页的状态，观察纸路偏摆情况。要求：有十个嘴区域即可，太长可能图像太长，不方便观察。需要考虑一准色、多色以及颜色禁用情况。根据实际情况生成打印即可，大致区域在喷头中间即可，打印相邻十个孔图像数据即可
区域五：打印位置校准，要求基准色与其他颜色两两对比。尺寸与位置参考大致示意图即可。
综上：最终打印图像颜色数量为8色时（8色是目前设备颜色最多的配置了）图像尺寸在10cm左右即可。如果颜色配置数量少，对应的尺寸也会有减少。
区域六：喷头间打印位置校准区域。原理与区域五一致。颜色为H0基准色与相邻喷头两两颜色的对比。要求与区域五相似即可
区域七：喷头相关信息显示区域。显示当前区域为H0或者H1;H2，并增加当次点击开始打印的系统时间，显示排列位置任意。
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